新疆兵团十师部局文件

十师环审〔2026〕20号

关于对《第十师182团嘉谷盛农玉米烘干厂建设项目生态环境影响报告表》的批复
新疆嘉谷盛农农业发展有限公司：

你单位委托乌鲁木齐水木森潮环保科技有限公司编制的《第十师182团嘉谷盛农玉米烘干厂建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于新疆生产建设兵团第十师一八二团二连，项目区中心位置地理坐标为：E87°56'16.662"，N46°35'4.334"。项目区项目东、南、西侧均为空地，北侧为朝阳玉米烘干厂。项目建设内容为：项目总用地面积12000m2。新建1座1000t/d烘干塔、1台18t/h生物质热风炉、2个10000t原料玉米存放筒仓、2个1000t及1个3000t成品玉米储存筒仓、1座200m2燃料库房，1座5500m2仓储库房等，建成后年烘干玉米3万吨。该项目总投资1600万元，其中环保投资30.5万元，占总投资的1.9%。
根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为扬尘及机械尾气。抑制扬尘和机械尾气措施为施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放并遮盖，车辆严禁超载并采取密闭或者遮盖等措施，优选性能良好的施工机械，并做好施工机械的检修、维护工作。项目运营期生物质热风炉燃烧废气经低氮燃烧及布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放（DA001），生物质热风炉燃烧废气需满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中的重点区域的排放限值（颗粒物：30mg/m3，二氧化硫：200mg/m3，氮氧化物：300mg/m3，林格曼黑度≤1级）；厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织排放限值（颗粒物1.0mg/m3）。
（二）落实水环境保护措施。施工期产生的施工废水经集中收集后排入临时废水沉淀池，经沉淀后全部回用于洒水降尘。项目运营期生活污水排入防渗收集池，定期清运至福海县污水处理厂处理。
（三）严格控制噪声影响。项目施工期设备选型上采用低噪声设备，对动力机械要定期维护。在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对不同施工阶段，按《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）对施工场界进行噪声控制。项目运营期噪声主要来自各类机械设备噪声，选择先进可靠的低噪声设备，所有产噪设备均设置单独基础或减振措施，强振动设备与管道间采用柔性连接方式；强噪声设备置于室内，并采用隔声、吸音材料制作门窗、砌体等措施。采取以上降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。施工期建筑垃圾能回收的应尽可能回收利用，不可回收利用的统一运送至行业主管部门指定地点合规处置；生活垃圾集中收集交由环卫部门统一处理。项目运营期的除尘器收集尘、不合格品、杂质、热风炉灰渣均收集外售利用；废机油集中收集后暂存在危废贮存点，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾经垃圾箱收集后，委托环卫部门进行统一处理。
（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置来放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当根据《中华人民共和国生态环境法典》第一百零六条相关要求，重新报批该项目的环境影响评价文件。
（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。
三、你单位应在收到批复20个工作日内，将批准后的《报告表》送新疆生产建设兵团第十师一八二团城镇和生态保护中心，并按规定接受新疆生产建设兵团第十师一八二团城镇和生态保护中心、第十师生态环境保护综合行政执法支队的监督检查。

第十师生态环境局        

2026年9月22日        
抄送：182团城镇和生态保护中心，第十师生态环境保护综合行政执法支队。
  第十师生态环境局                          2026年9月22日印发
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