关于对《第十师181团新特30万千瓦新能源

加储能构网型技术示范路径风电项目

110千伏送出线路工程生态环境

影响报告表》的批复
阿勒泰盛鼎风力发电有限公司：

你单位委托新疆鼎耀工程咨询有限公司编制的《第十师181团新特30万千瓦新能源加储能构网型技术示范路径风电项目110千伏送出线路工程生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、建设项目位于新疆生产建设兵团第十师181团、阿勒泰地区阿勒泰市。该项目起点坐标（110kV升压站出线端）：E87°38′43.423"，47°38′57.819"；终点坐标（雪都220kV升压站进线端）：E88°07′58.279"，N47°40′56.187"。项目建设内容为：新建110kV升压站～雪都220kV变电站110kV线路，路径长度约40km，单、双回路架设，其中单回路架设路径长度约1km（线路长度2×1km），双回路架设路径长度约39km；线路导线采1×JL1/G1A-400/35型钢芯铝绞线，地线采用2根24芯OPGW光缆；新建杆塔134基，其中耐张塔33基，直线塔101基（单回路塔8基、双回路塔93基）。该项目总投资10500万元，其中环保投资81万元，占总投资的0.77%。
根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为扬尘、设备燃油废气。抑制扬尘措施为施工现场采取洒水、围挡措施，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业，物料运输采用带篷布的汽车运输等；抑制设备燃油废气措施为加强柴油发电机和机械维护，选用优质燃油等，施工期无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，柴油机废气排放满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB17691-2018)及《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》(GB 36886-2018)。项目运营期无废气产生。
（二）落实水环境保护措施。项目施工期产生的塔基基础养护废水自然蒸发；靠近河道管理范围的塔基在基础开挖时，应注意土石方的堆放，并对开挖的土石方采取护拦措施；对裸露部分及时处理，在施工中注意不让泥水外溢而影响周围环境；项目区不设生活营地，施工人员租住附近民房，生活污水依托周边居民区内排水设施处理，不外排。项目运营期无废水产生。
（三）严格控制噪声影响。该项目施工期噪声主要为车辆运输、基础开挖、架线施工中各种机具的设备及发电机等产生的噪声。施工过程中需严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的相关要求。项目运营期主要噪声源为架空线路产生的噪声，选用质量符合国家相关标准的要求的导线后，输电线路运行时产生噪声不会对周边声环境造成明显影响，沿线声环境需满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应声环境功能区标准。
（四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。施工期挖方全部用于填方，无弃方；可用包装袋统一回收、综合利用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门定期清运。项目运营期检修过程中产生的废绝缘子、金具等集中收集后外售至废品回收站综合利用；生活垃圾集中收集后随检修人员带至附近生活垃圾收集点处理。
（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置来放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当根据《中华人民共和国生态环境法典》第一百零六条相关要求，重新报批该项目的环境影响评价文件。
（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

三、你单位应在收到批复20个工作日内，将批准后的《报告表》送新疆生产建设兵团第十师一八一团城镇和生态保护中心，并按规定接受新疆生产建设兵团第十师一八一团城镇和生态保护中心、第十师生态环境保护综合行政执法支队的监督检查。
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