关于对《2026年第十师农村公路建设项目

生态环境影响报告表》的批复
新疆生产建设兵团第十师交通运输服务中心：

你单位委托新疆水木绿洲环保科技有限公司编制的《2026年第十师农村公路建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于新疆生产建设兵团第十师181团、183团、184团、185团、186团、187团、188团，道路总长约85.336km。项目建设内容为：该项目共包括13条线路，其中包含10条主线和3条连接线。该项目总投资为19000万元，其中环保投资215万元，占总投资的1.13%。

根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为施工扬尘、物料堆场扬尘、混凝土拌合站废气、沥青拌合站烟气及施工机械尾气。项目施工期道路施工扬尘、沥青烟需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值。混凝土拌合站厂界颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）中表3无组织排放限值（颗粒物0.5mg/m3）；沥青拌合站厂界颗粒物、非甲烷总烃、沥青烟及苯并[a]芘排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值（颗粒物：1.0mg/m3、非甲烷总烃：4.0mg/m3、沥青烟：生产设备不得有明显的无组织排放存在、苯并[a]芘：0.008μg/m3）；混凝土拌合站骨料上料废气经集气罩收集至布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放（DA001）；沥青拌合站生物质锅炉及骨料烘干废气经低氮燃烧器+炉内喷钙脱硫+布袋除尘器（除尘效率≥99%，脱硫效率≥70%）处理后通过30m排气筒（DA002）排放；沥青烟气经“密闭收集+电捕焦油器+活性炭吸附”处理后通过15m排气筒排放（DA003）；混凝土拌合站颗粒物有组织排放需满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）中表1中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值（颗粒物20mg/m3）；沥青拌合站颗粒物、非甲烷总烃、沥青烟及苯并[a]芘有组织排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值；生物质锅炉需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉标准限值。项目运营期间加强运输车辆管理，限制尾气排放超标的运输车辆通行。
（二）落实水环境保护措施。项目施工期项目施工堆场硬化、四周设截排水沟及防渗沉淀坑，物料苫盖，堆放场地不得设在河道、渠岸边；混凝土拌合站搅拌机及罐车清洗废水经移动式钢制沉淀罐（≥3m3）沉淀处理后回用，不外排；车辆机械冲洗废水设隔油沉淀池处理，含油沉渣委托有资质单位处置；桥梁钻孔灌注桩设置钢制泥浆箱或防渗泥浆池，泥浆循环使用，严禁排入克木齐河；生活污水依托租住民房现有设施排入市政管网；沥青拌合站不涉及生产废水，降尘用水自然蒸发；拌合站及施工场站初期雨水经沉淀后回用于洒水降尘。该项目运营期加强道路清扫保洁，及时清除路面污染物；定期检查排水系统，确保畅通；禁止漏油、不安装防护帆布的货车和超载车辆上路。保证路面清洁、无积水、排水系统运行通畅。
（三）严格控制噪声影响。项目施工期噪声主要为施工机械、物料运输车辆等运行产生的噪声。采用低噪声机械，加强设备维护保养；拌合站夜间不得运行；施工场地靠近居民区一侧设连续密闭硬质围挡（高度≥2.5m），高噪声设备远离敏感点布置；合理安排物料运输时间，途经居民区路段减速慢行、禁止鸣笛；拌合站高噪声设备设隔声罩或隔声间，严禁夜间运行，严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的相关要求。项目运营期主要噪声源为车辆交通噪声，通过加强交通管理，确保道路畅通，避免怠速鸣笛；加强道路养护，保持路面平整，减少颠簸噪声；在多尔顿村、183团10连、184团6连、186团5连等路段设置限速（20km/h）、禁鸣标志，并定期跟踪监测，确保声环境质量达标。采取以上降噪措施后，道路两侧敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
（四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“减量化、资源化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。施工弃方全部综合利用（路基基层、挡墙、护坡、排水等），不设弃渣场；建筑垃圾可回收部分外售，不可回收部分拉运至行业主管部门指定地点处置；废旧沥青优先再生利用或交由养护部门使用；生活垃圾依托当地连队收集，由环卫部门清运；道路机械维修保养委托当地专业维修厂，废机油及机油桶由维修厂规范处置；拌合站设置危险废物贮存库1座，分类暂存，定期委托有资质单位拉运处置。运营期固体废物主要为车辆沿途抛撒垃圾、公路养护废料，路面散落垃圾由养护人员定期收集，移交环卫部门处置；养护产生废旧沥青、砂石废料优先回收利用，无法回用的运送至合规消纳场所处置。
（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）根据《中华人民共和国生态环境法典》第一百零六条相关要求，项目的生态环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的生态环境影响评价报告；自批准之日起超过五年，项目方决定开工建设的，生态环境影响评价报告应报我局重新审核。
（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。
三、项目的日常环境监督检查工作由第十师生态环境保护综合行政执法支队负责。
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