关于对《华瑞电子科技Al服务器专用铝电解

电容器化成阳极箔建设项目生态环境

影响报告表》的批复
北屯华瑞电子科技有限公司：

你单位委托新疆兵团勘测设计院集团有限公司编制的《华瑞电子科技Al服务器专用铝电解电容器化成阳极箔建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

项目位于北屯经济技术开发区产城融合示范园的新能源新材料及配套产业区，租赁北屯融保达吉克普林资产投资管理有限公司在园区拥有的合法土地，按建设单位要求定制钢构厂房及其辅助设施后租赁给本企业。厂区占地面积42067m2。项目区西侧为石河子白杨预拌砼有限责任公司海川分公司、北屯海川电力水泥制品有限公司，东侧为220千伏变电站，东北侧为110千伏变电站，北侧分别为北屯市神州汽车城、新疆久弘钢铁有限公司、北屯融保达吉克普林资产投资管理有限公司一亿低碳智慧产业园（一期）等企业。项目中心地理坐标为E：87°44′51.065″，N：47°18′14.495″。项目建设内容为：新建1座化成箔生产车间，占地面积23062.05m2，分4个区域布设38条中高压化成箔生产线和4条预化成生产线及相关附属设施，可年产中高压及超高压化成箔1200万m2。并配套办公楼、循环冷却系统、回收车间、污水处理等环保设施。该项目总投资30000万元，环保投资1130.1万元，占总投资的3.77%。
根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。
项目的生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：
（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为运输车辆进出厂区产生的道路扬尘。抑制扬尘措施为运输车辆减速慢行、密闭运输或加盖篷布，厂区出入口及施工道路定期洒水降尘，施工材料堆放整齐并采取遮盖措施，施工场地及时清扫、保持整洁等。运营期厂界硫化氢、氨、臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准浓度限值要求（硫化氢≤0.06mg/m3、氨≤1.5mg/m3、臭气浓度≤20无量纲）。

（二）落实水环境保护措施。项目施工期施工废水经澄清后，用于施工场地的洒水降尘，不得随意倾倒。施工人员生活污水依托现有设施收集处理后排入园区污水管网，最终进入北屯市污水处理厂处理。运营期含磷废水、液体馈电槽废水、含次磷废水、地面冲洗废水经1套磷酸废液回收系统及1套磷酸清洗废水回收系统分别收集回收后，磷酸溶液返回配液系统回用，产生的磷酸二氢铝浓液作为副产品外售，废水进入综合污水处理系统（调节+沉淀+UASB+一级AO+二级AO+MBR生化）处理；含硼废液、含硼清洗废水经1套硼酸废液回收系统及1套硼酸清洗废水回收系统分别收集回收后，产生的硼酸溶液返回配液系统回用，产生的五硼酸铵（或五硼酸钾）作为副产品外售，废水进入含硼污水处理系统（调节+沉淀+UASB+一级AO+二级AO+MBR生化）处理；综合污水处理系统及含硼污水处理系统废水处理达标后排至清水池，通过排放口（DW001）排放，5月-11月经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年、2025年修改单）一级A标准后排入北屯市中水库（二期），12月—次年4月排入北屯市污水处理厂；北屯经开区污水处理厂建成后，废水排至北屯经开区污水处理厂。排入北屯市污水处理厂或北屯经开区污水处理厂时执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级限值和《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）间接排放限值中较低限值。生活污水经隔油池处理后，排至化粪池收集，通过排放口（DW002）排入园区污水管网，最终进入北屯市污水处理厂处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求。
（三）严格控制噪声影响。项目施工期噪声主要为设备运输车辆进出厂区及设备安装调试过程中产生的机械噪声。降噪措施为：合理安排施工时间，禁止夜间高噪声施工作业；选用低噪声施工机械设备并加强维护保养；设备安装调试时利用厂房围护结构隔声；运输车辆低速行驶、禁止鸣笛；严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。项目运营期主要噪声源为高频冷坩埚熔炼炉、高温退火炉、空压机、水泵、风机、切割机等设备。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、风机消声、车间吸声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。
（四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“减量化、资源化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。项目施工期产生的废弃设备包装材料分类收集，可回收利用部分外售给废旧资源回收单位，不可回收部分与生活垃圾一并处置；生活垃圾集中收集后由园区环卫部门统一清运处置。项目运营期产生的布袋收尘灰、熔炼工序车间沉降粉尘集中收集于一般固废暂存间后回用于生产；炉渣、残次品及边角料回用于生产；沉淀池沉渣定期清理后作为附属产品外售；废包装材料外售给废旧资源回收单位；废布袋由厂家回收处理；设备维护检修产生的废矿物油、废油包装桶、含油手套和抹布分类分区暂存于厂区危险废物贮存点，定期交由有危险废物处置资质单位清运、处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门进行统一清运处置。
（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）根据《中华人民共和国生态环境法典》第一百零六条相关要求，项目的生态环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的生态环境影响评价报告；自批准之日起超过五年，项目方决定开工建设的，生态环境影响评价报告应报我局重新审核。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

三、你单位应在收到批复20个工作日内，将批准后的《报告表》送北屯经济技术开发区管理委员会，并按规定接受北屯经济技术开发区管理委员会、第十师生态环境保护综合行政执法支队的监督检查。
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