关于对《第十师183团供热管道老化更新改造项目（重新报批）建设项目生态环境影响

报告表》的批复
新疆生产建设兵团第十师一八三团城镇和生态保护中心：

你单位委托新疆朗科环保科技有限公司编制的《第十师183团供热管道老化更新改造项目（重新报批）建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于新疆生产建设兵团第十师一八三团军垦路与东城路交叉口西北角，一八三团现有锅炉房北侧，项目所在地中心地理坐标为：东经88°6′7.158″，北纬47°15′50.779″。项目北侧紧邻东屯路，北侧150m为玉米烘干厂，东侧紧邻林带，南侧紧邻现有锅炉房，西侧120m为青林苑小区。项目建设内容为：（1）改扩建锅炉房建筑面积1450.23m2，配置65t/h燃煤锅炉及配套环保设施、附属设施；（2）改造供热管网2×7305m（其中：改造二次管网2×6386m，改造一次管网2×919m），管径为DN40-DN400，配套阀门井及其他附属设施；（3）对现状40t/h锅炉维修，现状40t/h锅炉作为备用锅炉；对现状锅炉房补水口管道更换200m，89栋楼内部供热立管及地下室管道、阀门更换10公里，1—4号换热站内部维修及设备更换，锅炉房配套附属设施维修，供热配套设备等。该项目总投资4200万元，环保投资550万元，占总投资的13.1%。
根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。
项目的生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：
（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为建筑材料运输、基础施工产生的扬尘以及运输车辆产生的汽车尾气、管线挖方填方扬尘、管道焊机烟气等。严格落实建筑施工扬尘污染防治“六个百分之百”措施，抑制扬尘和机械尾气措施为施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放并遮盖，车辆严禁超载并采取密闭或者遮盖等措施，优选性能良好的施工机械，并做好施工机械的检修、维护工作；使用节能低耗的运输车辆，合理安排材料运输时段；管网改造工程严格施工范围，采取洒水、及时清运建筑垃圾及土方、禁止大风作业、建筑材料采取遮盖、设置围挡等措施。运营期锅炉烟气采用“SNCR+布袋除尘器+石灰石（石灰）—石膏法脱硫塔”工艺处理，并安装在线监测设备，废气通过50m高烟囱（DA001）排放。锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物50mg/m3、二氧化硫300mg/m3、氮氧化物300mg/m3、汞及其化合物0.05mg/m3）、氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值（氨55kg/h）；厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织排放限值（颗粒物1.0mg/m3）。
（二）落实水环境保护措施。项目施工管道试压废水经沉淀处理后重复循环使用或用于施工场地的抑尘；施工期间生活污水依托现有设施，排入城镇污水管网；运营期脱硫废水、软水装置反洗水回用于煤场、渣场降尘洒水，不外排；不新增生活污水。
（三）严格控制噪声影响。项目施工期噪声主要为施工机械、物料运输车辆等运行产生的噪声，降噪措施为：选择性能良好且低噪声的施工机械，定期保养，维持其低噪声水平；安装基座减震设施；制定施工计划，避免大量高噪声设备同时施工作业；采用限速、禁鸣等措施减轻车辆运输对环境的影响，严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求（昼间≤70dB，夜间≤55dB）。运营期主要噪声源为锅炉房及换热站内风机、水泵，选用低噪声、低振动机械设备或带有消声、隔音等附属设施设备的机械；加强设备维护保养。采取以上降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“减量化、资源化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。项目施工期固体废物包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾采取封闭存放、全覆盖等措施；建筑物料集中收集后，其中可用部分由回收公司回收利用，不可利用部分拉运至管理部门指定地点填埋；锅炉拆除、管网施工、换热站设备更换工程会产生拆除下来的淘汰锅炉、废旧换热站设备、管道等，临时堆放至施工场地附近空地，施工结束后可外售的外售资源回收站；施工人员生活垃圾依托项目区现有垃圾箱收集后委托环卫部门统一清运处理。运营期炉渣、布袋除尘器收集尘、脱硫石膏售卖给建材企业，综合利用；废离子交换树脂、废滤袋由厂家更换回收；废润滑油收集至危废贮存库，定期委托有资质单位处置。
（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）根据《中华人民共和国生态环境法典》第一百零六条相关要求，项目的生态环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的生态环境影响评价报告；自批准之日起超过五年，项目方决定开工建设的，生态环境影响评价报告应报我局重新审核。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

（八）根据《第十师183团供热管道老化更新改造项目》及《关于对第十师183团供热管道老化更新改造项目建设项目环境影响报告表的批复》（十师环审〔2025〕19号），项目许可污染物排放量为二氧化硫2.399t/a、氮氧化物66.006t/a、颗粒物0.418t/a。本次项目重大变动后最终锅炉污染物排放量为二氧化硫19.922t/a、颗粒物1.90t/a、氮氧化物56.065t/a。
三、项目的日常环境监督检查工作由第十师生态环境保护综合行政执法支队负责。
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