关于对《萨尔布拉克镇阿勒喀别克村克孜勒喀英片区养殖小区-185团道路建设项目环境影响报告表》的批复
哈巴河县萨尔布拉克镇人民政府：

你单位委托新疆润凯环保工程有限公司编制的《萨尔布拉克镇阿勒喀别克村克孜勒喀英片区养殖小区-185团道路建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、建设项目位于新疆生产建设兵团第十师北屯市185团。该项目起点位于克孜勒喀英片区养殖小区，路线由东向西布设，终点位于第十师185团5连，路线全长2.771km。项目建设内容为：公路建设，公路全长2.771km，按照四级公路标准，设计时速20km/h。路基宽度6.5m，路面宽度6.0m，土路肩2×0.25m。桥涵荷载等级为公路-Ⅱ级，桥涵与路基同宽；该项目公路由一条路线组成，路线起点位于克孜勒喀英片区养殖小区，路线由东向西布设，终点位于第十师185团5连，路线全长2.771km。项目总投资520万元，其中环保投资28.3万元，占总投资的5.44%。
根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为扬尘、沥青烟气、机械尾气。抑制扬尘和机械尾气措施为施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放并遮盖，车辆严禁超载并采取密闭或者遮盖等措施，优选性能良好的施工机械，并做好施工机械的检修、维护工作，施工期无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。项目运营期通过加强运输车辆管理、限制尾气排放超标的运输车辆通行等措施，减轻对环境的影响。

（二）落实水环境保护措施。项目施工期不设施工营地，施工人员生活污水依托周边居民区内排水设施处理；施工废水主要来自施工机械的冲洗废水，污水经沉淀处理达标后回用或用作降尘用水。项目运营期主要水污染源为雨天产生初期雨水，污染物的排放量不大，对环境影响较小。

（三）严格控制噪声影响。该项目施工期噪声主要为施工机械、物料运输车辆等运行产生的噪声，选择性能良好且低噪声的施工机械，定期保养，维持其低噪声水平；安装基座减震设施；科学合理制定施工计划，避免大量高噪声设备同时施工作业；采用限速、禁鸣等措施减轻车辆运输对环境的影响，严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的相关要求。项目运营期主要噪声源为车辆交通噪声，通过加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，以减少交通噪声扰民问题。采取以上降噪措施后，边界线20m以外满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
（四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。施工期挖方全部用于填方，无弃方；施工人员的生活垃圾排放依托周边居民区生活垃圾收集点，定期交由环卫部门处置。项目运营期产生的固体废物主要为道路路面垃圾，由公路主管部门统一清运。
（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置来放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条相关要求，重新报批该项目的环境影响评价文件。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

三、你单位应在收到批复20个工作日内，将批准后的《报告表》送新疆生产建设兵团第十师一八五团城镇和生态保护中心，并按规定接受新疆生产建设兵团第十师一八五团城镇和生态保护中心和第十师生态环境保护综合行政执法支队的监督检查。
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