关于对《阿勒泰市祥运宜途运输有限公司石料场建设项目生态环境影响报告表》的批复
阿勒泰市祥运宜途运输有限公司：

你单位委托新疆智联博宏环保工程有限公司编制的《阿勒泰市祥运宜途运输有限公司石料场建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、建设项目位于新疆生产建设兵团第十师一八一团，项目区中心位置地理坐标为：E87°45′10.638″，N47°33′47.775″。项目区北侧、东北方向为一八一团建设的两栋房屋（租赁作为企业办公生活区使用），西侧为一八一团惠民养殖专业合作社（一八一团产权，个人租赁使用）和新疆北屯驼林牧业有限责任公司（停产），南侧为空地，东侧320m处为阿勒泰阿山鑫石业有限公司，东北方向为新疆阿山冠丰节水灌溉有限公司。项目建设内容为：厂区设置一条砂石料生产线、一条石英石分选线。建成后年产细砂12万t、小石4万t、中石4万t、30mm～50mm石英石5.6万t、50mm～150mm石英石7万t。本项目总投资为1000万元，其中环保投资80万元，占总投资的8%。
根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为扬尘及机械尾气。抑制扬尘和机械尾气措施为施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放并采取遮盖，车辆严禁超载并采取密闭或者遮盖等措施，优先选用性能良好的施工机械，并做好施工机械的检修、维护工作；项目运营期上料、破碎过程产生的废气经集气罩收集后，由布袋除尘器装置处理，通过15m高排气筒排放，颗粒物排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中有组织颗粒物的排放限值（颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h）要求；厂界颗粒物排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中表2颗粒物无组织排放限值（颗粒物1.0mg/m3）。

（二）落实水环境保护措施。项目施工期施工废水经沉淀池处理后回用于生产；施工人员生活污水依托一八一团七连居民区现有卫生设施，产生后直接排入防渗化粪池；项目运营期洗砂废水排入三级沉淀池沉淀处理，循环使用，不外排；车辆清洗废水排入隔油池及沉淀池处理后回用于车辆冲洗；生活污水进入化粪池预处理后，定期抽运至一八一团污水处理厂进行处理。
（三）严格控制噪声影响。施工期噪声主要为施工机械、物料运输车辆等运行产生的噪声，通过选择性能良好且低噪声的施工机械，定期保养，维持其低噪声水平；安装基座减震设施；科学合理制定施工计划，避免大量高噪声设备同时施工作业；昼间应避开休息时间施工，夜间禁止施工；厂界西侧、北侧采用临时围挡；施工期应加强对物料运输车辆的管理，车辆途经居民点应减速慢行，禁止鸣笛，严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）的相关要求；项目运营期主要噪声源为各类机械设备，选用低噪声、低振动机械设备或带有消声、隔音等附属设施设备的机械；加强设备维护保养；运输车辆禁止鸣笛并设置限速标志。采取以上降噪措施后，厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目厂界北侧、东北方向处房屋声环境满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。

（四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。项目施工期土石方全部用于防渗沉淀池的回填及厂区道路平整，施工期无挖方弃土产生；对于可以回收利用的建筑垃圾尽量回收利用；其他不能回收利用的石块等作为路基材料用于道路修筑；生活垃圾经垃圾箱收集后，自行运至环卫部门指定地点处理。项目运营期产生的废除尘滤袋收集后定期外售给相关回收单位；除尘器收集的粉尘、地面沉降粉尘、沉淀池泥沙收集后，外售制砖厂综合利用；石英石筛选、分选出的废石作为砂石料生产原料回收利用；废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、手套及隔油池污油等危险废物分类分区暂存在危险废物贮存点，委托有资质单位定期清运处置；生活垃圾经垃圾箱收集后，委托环卫部门进行统一处理。

（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置来放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）该项目的生态环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当根据《中华人民共和国生态环境法典》第一百零六条相关要求，重新报批该项目的生态环境影响评价文件。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

三、你单位应在收到批复20个工作日内，将批准后的《报告表》送新疆生产建设兵团第十师一八一团城镇和生态保护中心，并按规定接受新疆生产建设兵团第十师一八一团城镇和生态保护中心、第十师生态环境保护综合行政执法支队的监督检查。

第十师生态环境局        
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