新疆兵团十师部局文件

十师环审〔2026〕19号

关于对《第十师184团玉米烘干及玉米仓储项目建设项目生态环境影响报告表》的批复
新疆禾禾乐农业有限公司：

你单位委托新疆悦创工程咨询有限公司编制的《第十师184团玉米烘干及玉米仓储项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于新疆生产建设兵团第十师184团6连，项目区中心位置地理坐标为：E86°24′20.481″，N46°09′42.976″。项目区北侧、东侧和西侧均为空地，南侧现状道路旁分布有耕地。项目建设内容为：项目总用地面积20222m2。新建烘干塔1座，18t/h生物质热风炉1台，玉米湿粮仓2座（单个直径10m×高24.2m，600t/座），玉米干粮仓5座（单个直径27.5m×高33.2m，6000t/座）、库棚1座（2650m2）和储物棚1座（946m2）等。建成后年烘干湿玉米3万吨（含水率约30%），年产干玉米2.55万吨（含水率约14.5%～15%）。该项目总投资1500万元，其中环保投资27.5万元，占总投资的1.83%。

根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为扬尘及机械尾气。抑制扬尘和机械尾气措施为施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放并遮盖，车辆严禁超载并采取密闭或者遮盖等措施，优选性能良好的施工机械，并做好施工机械的检修、维护工作。项目运营期产生的生物质热风炉燃烧废气通过低氮燃烧、陶瓷多管除尘及袋式除尘处理后通过15m高排气筒排放（DA001）。生物质热风炉燃烧废气排放需满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中的重点区域的排放限值。（颗粒物：30mg/m3，二氧化硫：200mg/m3，氮氧化物：300mg/m3，林格曼黑度≤1级）；厂界颗粒物排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织排放限值（颗粒物1.0mg/m3）。

（二）落实水环境保护措施。项目施工期机械、车辆清洗废水，采用沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水排入临时环保厕所，定期抽运至184团生活污水处理厂处理。项目运营期无生产废水产生；生活污水经隔油预处理由防渗化粪池收集后，定期拉运至184团生活污水处理厂处理。
（三）严格控制噪声影响。施工期应合理安排施工计划，尽量使机械噪声降低至最低水平；加强机械的检查、维护和保养，保持润滑；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛，施工期噪声严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的相关要求。项目运营期噪声主要为生产设备运行产生的机械噪声，合理选取机械、设备类型，加强维护和保养，减少噪声的产生；设备均置于封闭式车间内，厂房隔声且采用基础减振措施，控制噪声扩散，减轻噪声对周围环境的影响；在生产条件允许的情况下，尽可能缩短夜间生产时间，并在夜间生产时间不使用强噪声设备，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。施工期产生的建筑垃圾，可以回收利用的由施工单位统一收集回收利用，其余无利用价值的建筑垃圾收集后，由施工方统一清运至行业主管部门指定地点合规处置，产生的生活垃圾收集后定期交由环卫部门统一处置。运营期筛选废料暂存于一般固废暂存间，定期外售后作为饲料、肥料综合利用；生物质热风炉灰渣和布袋收集粉尘均暂存于封闭式灰渣库，定期外售后综合利用；废过滤布袋均暂存于一般固废暂存间内，定期外售当地废品回收站；废沾油抹布手套、废润滑油及废油桶分类分区暂存于危废贮存点，定期委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置；生活垃圾经垃圾箱收集后，委托环卫部门进行统一处理。
（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置来放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当根据《中华人民共和国生态环境法典》第一百零六条相关要求，重新报批该项目的环境影响评价文件。
（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。
三、你单位应在收到批复20个工作日内，将批准后的《报告表》送新疆生产建设兵团第十师一八四团城镇和生态保护中心，并按规定接受新疆生产建设兵团第十师一八四团城镇和生态保护中心、第十师生态环境保护综合行政执法支队的监督检查。

第十师生态环境局        

2026年9月22日        
抄送：184团城镇和生态保护中心，第十师生态环境保护综合行政执法支队。
  第十师生态环境局                          2026年9月22日印发
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