关于对《阳光科技年处理200万吨固体废物循环利用建设项目生态环境影响报告表》的批复
北屯市阳光科技建材有限公司：

你单位委托新疆绿维环保科技有限公司编制的《阳光科技年处理200万吨固体废物循环利用建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于新疆生产建设兵团第十师北屯市北屯经济技术开发区内，横干一街以南，项目所在地中心地理坐标为东经87°44′10.960″，北纬47°14′0.622″。项目建设内容为：该项目建设1条建筑垃圾回收生产线，年处理200万吨建筑垃圾，配备1台振动给料机、1台颚式破碎机、1台液压圆锥破碎机、2台振动筛、1台制砂机和1台细砂回收一体机等设备。配套建设辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程。该项目总投资2000万元，环保投资143万元，占总投资的7.15%。
根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。
项目的生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：
（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为扬尘及机械尾气。抑制扬尘和机械尾气措施为施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放并遮盖，车辆严禁超载并采取密闭或者遮盖等措施，优选性能良好的施工机械，并做好施工机械的检修、维护工作。运营期上料工序产生的废气经集气罩收集，进入布袋除尘器（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；破碎工序产生的废气经集气罩收集，进入布袋除尘器（TA002、TA003）处理后通过15m高排气筒（DA002、DA003）排放；筛分工序产生的废气经集气罩收集，进入布袋除尘器（TA004）处理后通过15m高排气筒（DA004）排放；制砂工序产生的废气经集气罩收集，进入布袋除尘器（TA005）处理后通过15m高排气筒（DA005）排放；成品仓产生的废气经集气罩收集，进入布袋除尘器（TA006-TA009）处理后通过15m高排气筒（DA006）排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值（颗粒物1.0mg/m3）。
（二）落实水环境保护措施。项目施工期生活污水排入园区排水管网，最终进入北屯市污水处理厂处理。运营期洗砂废水主要污染物为悬浮物，经封闭管道流入污水暂存罐，然后进入浓缩罐添加絮凝剂PAM加速沉淀，产生的上清液进入清水罐中，返回洗砂工序循环使用，不外排。生活污水排入园区排水管网，最终进入北屯市污水处理厂处理。
（三）严格控制噪声影响。项目施工期噪声主要为施工机械、物料运输车辆等运行产生的噪声。降噪措施为：选择性能良好且低噪声的施工机械，定期保养，维持其低噪声水平；安装基座减震设施；制定施工计划，避免大量高噪声设备同时施工作业；采用限速、禁鸣等措施减轻车辆运输对环境的影响，严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的限值要求（昼间≤70dB，夜间≤55dB）。运营期主要噪声源为各类机械设备，选用低噪声、低振动机械设备或带有消声、隔音等附属设施设备的机械；加强设备维护保养；运输车辆禁止鸣笛并设置限速标志。采取以上降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“减量化、资源化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。项目施工期建筑垃圾全部运至行业主管部门指定的地点处置；施工人员生活垃圾经收集后由环卫部门集中处理。项目运营期产生的除尘灰，作为成品送入粗骨料成品仓；分选废物出售给废品回收站；废布袋收集后，由厂家回收；压滤泥饼用吨包密封收集后暂存于固废暂存间，定期外售砖厂等建材厂综合利用；沉淀池沉泥收集后暂存于固废暂存间，定期外售砖厂等建材厂综合利用。废润滑油、废油桶、废含油抹布手套等危险废物，用专用容器收集后暂存在危废贮存点内，定期交由有危险废物处置资质单位处理；生活垃圾集中收集后交由环卫部门进行统一清运处置。
（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）根据《中华人民共和国生态环境法典》第一百零六条相关要求，项目的生态环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的生态环境影响评价报告；自批准之日起超过五年，项目方决定开工建设的，生态环境影响评价报告应报我局重新审核。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

三、你单位应在收到批复20个工作日内，将批准后的《报告表》送北屯经济技术开发区管理委员会，并按规定接受北屯经济技术开发区管理委员会、第十师生态环境保护综合行政执法支队的监督检查。
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